**天津天保国际物流集团有限公司**

**六号汪子、保利库临时用电改造及充电桩项目报价比选邀请函**

致各维修服务公司：

天津天保国际物流集团有限公司通过比选方式对六号汪子、保利库临时用电改造及配套充电桩项目，选聘具有专业资质服务的服务商，运行维修具体项目如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基本维修项目 | | | | | | |
| 1 | 6号汪子 | | | 六号汪子库重新安装线路并穿镀锌管，按照要求埋入地下。内容包括1.安装位置：在库东面变压器下面接入线缆到达库中充电桩位置。2.材料：三芯护套线（国标品牌电缆线）RVV3\*10平方，400米内。室外配电箱（正泰500mm\*400mm\*200mm2个，单相计量电表，1个，以及按照用电需求配置相应的漏电保护器及电源开关若干个。镀锌电线管32mm\*1.4mm，400米内，及相关的安装配件，配套材料要求国标。3.汽车充电桩接入：按照国家技术安全要求接入充电桩6台，同时满足12台充电需求，同时配电箱具备防雨。  4.施工要求：按照相关安全要求施工，在变电器安装配电箱后，穿管挖槽埋入地下，在充电桩位置接入安装。需有相关设备施工及施工人员资质。安装测试合格后需水泥沙子回填复位。 | | | |
| 2 | 保利 | | | 保利库重新安装线路并穿管，按照要求固定。内容包括1.安装位置：在库门口电箱内接入线缆，下面接入线缆到达库东充电桩位置。2.材料：三芯护套线（国标品牌电缆线）RVV3\*6平方，不少于50米。单相计量电表，1个，以及按照用电需求配置相应的漏电保护器及电源开关。镀锌电线管或按照技术要求配管32mm\*1.4mm，50米，及相关的安装配件，要求国标。3.汽车充电桩：按照国家技术安全要求配置充电桩3台，同时满足6台充电需求，要求充电桩具备防雨或本身具有防水。  4.施工要求：按照相关安全要求施工，在变电器安装配电箱后，穿管固定，在充电桩位置接入安装。需有相关设备施工及施工人员资质。安装测试合格后需做防水处理。 | | | |
| 以上两个项目施工单位需保修一年，在安装设备出现问题后第一时间处理问题并承担更换配件费用。项目报价包含材料费、人工费、税费等。 | | | | | | | |
| **报价单位信息** | | | | | | | |
| 报价公司名称 | | |  | | | | |
| 公司地址 | | |  | | | | 单位盖章 |
| 联系人 | |  | | | 联系电话 |  |
| 运行维护服务项目报价 | | | | | ￥ 元 | |

请各供电业务技术服务公司于2025年9月12日16:00以前，将报价单、营业执照复印件密封后快递至我公司。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 天津天保国际物流集团有限公司 | | |
| 公司地址 | 天津港保税区海滨五路31号国展中心一楼 | | |
| 收件人 | 陈晓刚 | 联系电话 | 13820814277 |

我司对各维修服务公司报价进行比选，按照最低价中选原则,最终结果会通过电话形式通知各单位。

天津天保国际物流集团有限公司

2025年9月9日